
工 程 审 定 概 算 表

工程名称：2026年星海镇星海村盐碱地治理项目（初步设计2）                                                
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	
	208.55
	
	
	
	208.55
	

	
	一、田块整治工程
	314亩
	177.59
	
	
	
	177.59
	

	1
	表土清运、摊平、运1km（清基深10㎝）
	16755.04m3
	19.79
	
	
	
	19.79
	

	2
	外购土方
	20621.49m3
	20.62
	
	
	
	20.62
	

	3
	客土回填，运距15km
	20621.49m3
	63.93
	
	
	
	63.93
	

	4
	客土回填（项目区内二次转运1km）
	61621.49m3
	54.10
	
	
	
	54.10
	

	5
	土方摊平（推土机推土30m）
	61621.49m3
	16.64
	
	
	
	16.64
	

	6
	激光平地
	314亩
	2.51
	
	
	
	2.51
	

	
	二、排水工程
	6.49km
	18.14
	
	
	
	18.14
	

	1
	农沟清淤（共21条）
	6.49km
	4.92
	
	
	
	4.92
	

	
	土方开挖机械清淤
	16359.84m3
	4.92
	
	
	
	4.92
	

	2
	新建渠下涵
	7座
	11.97
	
	
	
	11.97
	

	2.1
	单座
	1座
	1.71
	
	
	
	1.71
	

	
	土方开挖
	67.16m3
	0.02
	
	
	
	0.02
	

	
	回填压实
	35.67m3
	0.07
	
	
	
	0.07
	

	
	M7.5浆砌石挡土墙
	24.30m3
	1.20
	
	
	
	1.20
	

	
	M7.5浆砌石护底
	2.06m3
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	
	现浇C25 砼台帽
	0.48m3
	0.02
	
	
	
	0.02
	

	
	C25 钢筋砼桥板制、安、运
	1.79m3
	0.18
	
	
	
	0.18
	

	
	钢筋制、安
	0.22t
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	3
	渠道拆除及恢复（斗渠D=1m）
	70m
	1.25
	
	
	
	1.25
	

	
	土方开挖
	280m3
	0.12
	
	
	
	0.12
	

	
	回填压实
	224m3
	0.49
	
	
	
	0.49
	

	
	预制C25 砼U型渠道安、运
	10.40m3
	0.59
	
	
	
	0.59
	

	
	聚乙烯油膏伸缩缝
	0.08m3
	0.04
	
	
	
	0.04
	

	
	渠板拆除及外运2km
	10.40m3
	0.01
	
	
	
	0.01
	

	
	三、农田地力提升工程
	
	12.82
	
	
	
	12.82
	

	1
	增施有机肥（400kg/亩）314亩
	125.6t
	8.79
	
	
	
	8.79
	

	
	机深松
	1008亩
	4.03
	
	
	
	4.03
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	24.40
	24.40
	

	1
	建设单位管理费2.0%
	
	
	
	
	4.17
	4.17
	

	2
	勘、测费1.0%
	
	
	
	
	2.09
	2.09
	

	3
	设计费3.0%
	
	
	
	
	6.26
	6.26
	

	4
	工程监理费1.5%
	
	
	
	
	3.12
	3.12
	

	5
	安全生产措施费2.%
	
	
	
	
	4.17
	4.17
	

	6
	工程质量检测（含土壤）费0.8%
	
	
	
	
	1.67
	1.67
	

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	
	
	0.83
	0.83
	

	8
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	
	
	2.09
	2.09
	

	三
	预备费5%
	
	
	
	
	11.66
	11.66
	

	四
	合            计
	
	208.55
	
	
	36.06
	244.61
	


